**Produktinformationen:**

Kippwagen zur manuellen und ebenerdigen Entleerung. Durch den Griff am

Kastenrücken, lässt sich das Produkt einfach Verfahren und Kippen. Der

leichtlaufende Radsatz aus Vollgummi, hat einen Durchmesser von 200 mm

und besteht aus zwei Bock- und einer Lenkrolle. Der Kasten ist aus 2 mm,

der Grundrahmen aus 3 mm Stahlblech gefertigt. Eine zusätzliche Kettensicherung

verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken.

 **Zubehör:**

• 2-teiliger verzinkter Klappdeckel

• Siebeinsatz und Ablasshahn