|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel** | **Ausführung** |  **Inhalt** | **Maße B x T x H** | **Schüttkantenhöhe** | **Traglast** | **Eigengewicht** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RSK-S 30 | mit Räder\* | 300 dm³ | 830 x 1350 x 810 mm | 700 mm | 750 kg | 115 kg |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RSK-S 50 | mit Räder\* | 500 dm³ | 1280 x 1350 x 810 mm | 700 mm | 1000 kg | 140 kg |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RSK-S 75 | mit Räder\* | 750 dm³ | 1200 x 1640 x 1060 mm | 925 mm | 1350 kg | 175 kg |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RSK-S 100 | mit Räder\* | 1000 dm³ | 1580 x 1640 x 1060 mm | 925 mm | 1350 kg | 205 kg |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **\* Radsatz aus Polyamid** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikel** | **Einfahrtaschenmaße (mm)http://1.2.3.12/bmi/www.rms-rotherm.de/images/Image/produktbilder_klein/bez_abc.jpg** |
|  |  |
| RSK-S 30 |  A 280 mm B 200 mm C 70 mm |
|  |  |
| RSK-S 50 + RSK-S 75 |  A 60 mm B 200 mm C 70 mm |
|  |  |
|  |  |
| RSK-S 100 |  A 500 mm B 200 mm C 70 mm |