**Produktinformationen "Big-Bag-Krantraverse Typ RBKT"**

Das Heben und Transportieren von Big-Bags per Kran ist gegenüber dem Betrieb mit Flurförderzeugen sehr effektiv und sicher. Bei dieser sogenannten Kreuztraverse in geschlossener Rahmenkonstruktion kann jede Big-Bag-Schlaufe an einem Arm eingeführt und angehoben werden. An jedem Tragarm kann man zwischen den inneren oder äußeren Aufnahmen wählen.

 **Details "** **Big-Bag-Krantraverse Typ RBKT "**

* Aufnahmen für die Big-Bag-Schlaufen
* Geeignet für Kranbetrieb
* robuste Stahlkonstruktion
* ideal auch in Kombination mit unseren Kranarmen
* CE-Kennzeichnung