* ermöglicht die liegende Fasslagerung auf Auffangwannen
* robuste Stahlkonstruktion
* feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
* für 3 Fässer à 60 Liter oder 2 Fässer à 60 bzw. 200 Liter