* abgestimmt auf die Lagerung von Kleingebinden
* robustes Stapelregal, verzinkt, 3-fach stapelbar
* als Basisregal oder zur Erweiterung bereits vorhandener Stapelregale einsetzbar
* kombinierbar mit Auffangwanne RW-1, zugelassen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe und entzündbarer Flüssigkeiten (H 224-226), optional lieferbar
* zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
* Maße außen in mm ( BxTxH ) : 835x1120x790
* 850 kg Fachlast
* 735 mm lichte Fachbreite