* abgestimmt auf die Lagerung von 1 Fass à 200 Liter
* robustes Stapelregal, verzinkt, 3-fach stapelbar
* als Basisregal oder zur Erweiterung bereits vorhandener Stapelregale einsetzbar
* kombinierbar mit Auffangwanne RW-1, zugelassen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe und entzündbarer Flüssigkeiten (H 224-226), optional lieferbar
* zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
* Maße außen in mm ( BxTxH ) : 835x600x790
* 680 kg Fachlast
* 735 mm lichte Fachbreite
* 350 kg Traglast der Fassauflage