Text Radsatz Typ REG-1500

* schwere verzinkte Stahlblechgehäuse
* Gabelkopf doppelt kugelgelagert
* geringer Rollwiederstand
* geräuscharmer Lauf
* robust,stoßfest
* vibrationsdämpfend