|  |  |
| --- | --- |
| **Inhalt** | **Einfahrttaschenmaßehttp://www.rms-rotherm.de/images/Image/produktbilder_klein/bez_abc.jpg** |
|  |  |
|  |  |
| RKA-3 | A 102 mm B 188 mm C 88 mm |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel** | **Ausführung** | **Länge** | **Traglast** | **Gewicht** | **B x H (mm)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| RKA-3 |  6-fach ausziehbar, 2 Haken, nicht höhenverstellbar | 2170 - 3670 mm | 650 - 3000 kg | 190 kg | 490 x 480 |
|  |  |  |  |  |  |