|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel** |  | **Abmessungen B x T x H** |  **Traglast**  |  **Gewicht** |
|  |  |  |  |  |
| RAK-duo  |   | 1200 x 800 x 1950 mm |  300 kg |  150 kg |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikel** | **Einfahrttaschenmaßehttp://www.rms-rotherm.de/images/Image/produktbilder_klein/bez_abc.jpg** |
|  |  |
| RAK-duo breite Seite |  A612 B188 C94 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

RAK-duo schmale Seite A212 B188 C94