|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikel** | **Ausführung** | **Abmessungen T x B x H** |  **Traglast**  |  **Gewicht** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| RAK-slim  | Deutschland | 1200 x 800 x 1900 mm | 300 kg | 125 kg |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikel** | **Einfahrttaschenmaßehttp://www.rms-rotherm.de/images/Image/produktbilder_klein/bez_abc.jpg** |
|  |  |
|  |  |
| RAK-slim | A 380 B 180 C 90 |
|  |  |