**Wabenregal Typ RWR/6 für Langgut bis zu einer Gesamtlänge von 6000mm**

Die RR-Wabenregale bzw. Wabenlager Typ RWR/6 eignen sich hervorragend, um unterschiedlichstes Langgut, bis zu einer Gesamtlänge von 6 Metern, in jeweils geringeren Mengen in sehr kompakter Form einzulagern.

Auch bei kleineren Hallen oder niedrigeren Lagerräumlichkeiten bietet ein Wabenregal optimale Raumnutzung besonders für die Lagerung von Langgut mit kleinerem Durchmesser, z.B. Eisenstangen, Profile, kleinere Rohre, usw.

Langgut wird in übersichtlicher Form platzsparend gelagert. Zudem sind unsere Regale sehr einfach erweiter- wie auch stapelbar. Die Fachaufteilung erfolgt nach Kundenwunsch und variiert je nach Kundenwunsch zwischen 16 und 64 Waben.

Die offene Stirnseite des Regalsystemes garantiert guten Überblick über den Lagerbestand. Neben der einfachen und schnellen Entnahme sorgt ein Wabenregal auch für sicheres Einmann-Handling und zudem für sehr schonende Lagerung des Langgutes.

Das Wabenregal wird komplett montiert ausgeliefert, eine Verdübelung ist nicht erforderlich.